 Seznam dílů a kování

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  | C | D | E |  |
|  | 19 ks | 32 ks | 46 ks |  | 46 ks | 72 ks |
| F | G |  | H | I | J |  |
| K | 12 ks  L | 4 ks | 2 ks  M | N | 1 ks  O | 4ks |
|  | 4 ks | 1 ks | 8 ks |  | 16 ks | 2 ks |
| P | Q |  | R | S |  |  |
|  | 2 ks | 4 ks | 2 ks |  | 2 ks |  |



1

6

5

8

6

5

6

6

3

2

9

x4

10



4



19

18

7

14

17

13



17



19

18

7

15

16

## 2



18

19


7

12

17

11

C



Krok 1

C

C

C

C

C

C

C





C

C

1

2

# Krok 2



F

F-1

F-2

E

C

F-1

E

E

E

E

E

E

C

F-1

F-1

C

E

E

E

F-1

C

E

C

E

E

E

C

C

E

E

E

4

E

C

E

F-1 E

E

F-1

E E

E




3

F-1

F-1

Podle níže uvedených kroků oddělte posuvníky (F-2) a kolejnice (F-1) od posuvníku (F). Vysuňte posuvník zcela dopředu. Stiskněte plastovou uvolňovací páčku a zcela vytáhněte posuvník (F-2).

# Krok 3 E



C E

#### E E E F-1

C

E F-1

F-1

E E

C E

E E

E

E

F-1

8

E C

E E F-1

FLIP

F-1

E

E

E F-1

E


E

#### E E E

F-1

8

# Krok 4



8

B

5

Krok 5



A

5

A

A

5

Krok 6






8



5

B

Krok 7



6



6

D

A

D

A

4



6

6



D

A D

A

3

# Krok 8



4



D 6

8 H

D 6

H

# Krok 9






8

D

6 D

3 6

# Krok 10



A

1

A

8

D

D

D

A

5

A

D

D

5

D

D



3

D


D



4

## 7

B



Krok 11

B

B

B

A

B

2

3

B

A

D

8

5


A

A

D

4

G G



9

G

N

9

I

N

10

G

9 G

N


N

9

2

# Krok 12 L

#### L



M

K

M


J

9

N



Krok 13

C

C

C

C



C

C

C 14

C

13

16

15

C

C

C

C


# x6

12

11

# Krok 14

D x6



17

D

D

18

11

12

13

14

15

D

16

# Krok 15



17

7

11

18

12

13

14

15



16



x6

Krok 16

B



19

17

B

11

18

12

13

14

15

16



B

B

# x6

Krok 17

E F-2



18

F-2

11

12

13

14

15

16



17

E

E

E

E

# x6

E

Krok 18



14

12




16

11

13

15

Krok 19



O

Q

P

O 5

Q


P 5

#### O

Q

P

Krok 20



R

O Q

S


R

O

Q

S

Zeď



R

O

Q

S

Připevněte bezpečnostní pásek ke zdi pomocí vhodných úchytů pro váš typ stěny. Pokud si nejste jisti,vyhledejte odbornou radu, jak připevnit tento bezpečnostní pás k vaší konkrétní zdi. 12