

Slovenština:

1. FUNKCIE PREPÍNAČ

2. REPRODUKTOR

3. REGULÁTOR HLASITOSTI

4. DIAL

5. TUNING KNOP

6. SD VSTUP

7. USB VSTUP

8. ĎALŠÍ VSTUP DO PRÍSTROJA

9. STOP KEY

10. POSUN V PREHRÁVANÍ NASPÄŤ

11. PLAY / PAUSE BUTTON

12. POSUN V PREHRÁVANÍ VPRED

13. REPEAT BUTTON

14. FUNKČNÁ KLÁVESA

15. SD / MMC LED

16. PLAY LED

17. USB LED

18. FM ANTÉNA

19. PRIESTOR PRE BATÉRIE

20. ZÁSUVKA AC

NAPÁJANIE Z ELEKTRICKEJ SIETE

Tento prístroj je napájaný 230 V ~ 50 Hz. Pripojte sieťový kábel do AC zásuvky. Uistite sa, že napätie uvedené na výrobnom štítku na zadnej strane prístroja zodpovedá napätiu v zásuvke.

 Prístroj opäť zapnete otočením REGULÁTOR HLASITOSTI (3) v smere hodinových ručičiek.

 Hlasitosť znížite pomocou REGULÁTOR HLASITOSTI (3).

Upozornenie: Prístroj sa automaticky vypne po 15 minútach, pokiaľ z neho nevychádza žiadny

zvuk. Ak chcete pokračovať v prehrávaní, najprv prístroj vypnite a potom opäť zapnite.

NAPÁJANIE BATÉRIAMI

Vložte 6 batérií veľkosti AA do PRIESTOR PRE BATÉRIE (19). Aby nedošlo k poškodeniu prístroja, dbajte

na to, aby ste batérie vložili správne. Pokiaľ prístroj nepoužívate dlhšiu dobu, batérie z neho vyberte.

PREVÁDZKA RÁDIA SV / VKV

1. Pomocou FUNKCIE PREPÍNAČ (1) vyberte režim FM / AM.

2. Otočením TUNING KNOP (5) zvoľte požadovanú rozhlasovú stanicu.

3. Hlasitosť nastavíte otočením REGULÁTOR HLASITOSTI (3).

Upozornenie: Pre príjem VKV slúži vstavaná teleskopická anténa. V závislosti od vonkajších podmienok zmeňte pozíciu antény, aby ste si zaistili optimálny príjem.

PREHRÁVANIE Z USB / SD

1. Pomocou FUNKCIE PREPÍNAČ (1) vyberte režim USB / SD / MMC.

2. Zastrčte USB / SD do dierky pre USB / SD. Po pripojení začne prístroj externé zariadenie automaticky

preberať.

3. Bude začaté prehrávanie prvého titulu. SD/MMC / USB LED (15)/(17) začne blikať.

4. Svoj obľúbený titul si zvolíte stlačením POSUN V PREHRÁVANÍ NASPÄŤ/VPRED (10)/(12). Ak podržíte POSUN V PREHRÁVANÍ NASPÄŤ/VPRED (10)/(12), začne sa práve prehrávaný titul prehrávať

rýchlo dopredu alebo dozadu tak dlho, kým tlačidlo nepustíte.

5. Stlačte PLAY / PAUSE BUTTON (11). Prístroj zastaví prehrávanie. Opäť stlačte PLAY / PAUSE BUTTON (11), ak chcete pokračovať v prehrávaní.

6. Prehrávanie zastavíte stlačením STOP KEY (9).

Upozornenie: Ak sú v prístroji zastrčené obe externé zariadenia USB aj SD, vyberiete si medzi nimi stlačením FUNKČNÁ KLÁVESA (14).

REŽIM OPAKOVANIA

Počas prehrávania stlačte niekoľkokrát REPEAT BUTTON (13) pre voľbu medzi:

 Repeat1: Aktuálny titul bude opakovane prehrávaný.

 Alle wiederholen: Všetky tituly budú opakovane prehrávané.

 Normal-Modus: Tituly sa prehrávajú v klasickom poradí.

AUX-IN

Tento prístroj disponuje doplnkovým audio vstupom na pripojenie externých audio zariadení ako MP3

prehrávač, CD prehrávač a umožňuje prehrávanie z týchto externých zdrojov pomocou reproduktorov

prístroja.

1. Pomocou FUNKCIE PREPÍNAČ (1) vyberte režim AUX.

2. Použite audio kábel (nie je súčasťou balenia) s 3,5 mm stereo konektory na oboch koncoch kábla.

Jeden koniec zastrčte do zásuvky AUX IN na tomto prístroji a druhý koniec kábla do vstupu alebo

zásuvky pre slúchadlá na externom audio zariadení.

3. Zapnite ako tento prístroj, tak i externé zariadenia.

4. Začnite prehrávať externé zariadenia (pozri jeho vlastný návod na obsluhu).

TECHNICKÉ ÚDAJE

AC: 230V ~ 50 Hz

Batérie: 6 x AA

FM: 88 - 108 MHz

MW: 530 - 1620 kHz

Zmeny dizajnu a technických údajov vyhradené bez predchádzajúceho oznámenia.

