**DAB 7F92 R**

Dlouhodobý poslech při vysoké hlasitosti může poškodit váš sluch.

Toto zařízení je vysoce přesný elektronický přístroj, proto jej v následujícím případě nepoužívejte:

• Blízko magnetických polí.

• V blízkosti zdrojů tepla, jako jsou topná tělesa a kamna.

• Na velmi vlhkých místech, jako jsou koupelny, bazény atd.

• Na velmi prašných místech.

• Na místech vystavených silným vibracím.

• Během fáze nastavování a nastavování hlasitosti nepřibližujte ucho blízko k reproduktoru, zejména

udržovat hlasitost na minimum během spouštěcí fáze.

• Umístěte spotřebič tak, aby po jeho stranách byl vždy dostatek místa pro volný oběh vzduchu (nejméně 5 cm).

• Pokud dovnitř přístroje proniknou kapaliny, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a odneste zařízení do nejbližšího autorizovaného servisního střediska TREVI.

• Před nabíjením zařízení vždy zkontrolujte, zda jsou napájecí a připojovací kabely, zda jsou správně nainstalovány.

• Na spotřebič by neměly být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.

• Spotřebič nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a jakýmkoli předmětům naplněným tekutinou.

• Tuto příručku si uschovejte pro budoucí použití.

**PÉČE A ÚDRŽBA**


K čištění doporučujeme použít měkký, mírně vlhký hadřík. Vyvarujte se rozpouštědel nebo abrazivních látek.

**DŮLEŽITÉ**

Toto zařízení je určeno pro neprofesionální domácí použití. Dobrá konstrukce tohoto spotřebiče

zaručuje perfektní fungování po dlouhou dobu. Pokud by se však měli objevit nepříjemnosti, bude vhodné konzultovat nejbližší autorizované servisní středisko TREVI sleduje politiku nepřetržitého výzkumu a vývoje. Výrobky proto mohou mít vlastnosti jiné než popsané.

**Popis**

1. Tlačítko power / ZDROJ

2. Tlačítko ALARM / SCAN

3. Tlačítko PRESET

4. Tlačítko MENU / INFO

5. Tlačítko TU- / CH-

6. Tlačítko TU + / CH +

7. Tlačítko / knoflík VOLUME

/ sekect

8. vstup pro sluchátka

9. vstup k napájení

10. Vstup AUX IN

**NABÍJENÍ BATERIE**

1. Dobijte zařízení pomocí 5V nabíječky baterií 1A (není součástí dodávky) s paticí microUSB. Vložte zástrčku microUsb napájecího zdroje v zásuvce (9).

2. Na displeji se zobrazí procento nabití baterie baterie.

3. Jakmile bude baterie vybita, na displeji se zobrazí varovná zpráva a po určité době se rádio automaticky vypne.

Poznámka: s vybitou baterií může rádio mít abnormální chování

**ZAPNUTO / VYPNUTO - STANDBY**

1. Vysuňte teleskopickou anténu.

2. Stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ (1) zapněte zařízení.

3. Zařízení se přepne na přijímací systém DAB.

Při prvním zapnutí provede zařízení skenování automatické stanice DAB / DAB +.

4. Pouze pokud je napájen z externího zdroje, stiskněte podržte tlačítko power (1), aby se zařízení pustilo do Stand by(pohotovostního režimu). Na displeji se zobrazí aktuální čas, stav baterie a všechny nastavené alarmy.

5. Pokud je baterie napájena z baterie, dlouze stiskněte tlačítko powerÍ (1) vypněte spotřebič.

**FM / DAB / AUX a regulace hlasitosti**

1. Stisknutím tlačítka SOURCE (1) přepínáte mezi pásmem DAB / DAB +, pásmo FM a vstup AUX IN.

2. Otáčením VOLUME (7) snižujte nebo zvyšujte hlasitost.

**MENU NASTAVENÍ**

1. Stiskněte a několik sekund podržte tlačítko MENU (4), na displeji se zobrazí nabídka nastavení.

2. Stiskněte tlačítka TU- (5) nebo TU + (6) a vyberte požadovanou položku.

3. Stiskněte tlačítko SELECT (7) pro vstup do nastavení vybrané položky.

V nabídce nastavení jsou k dispozici následující položky (některé se zobrazí v závislosti na tom, zda je vybrána DAB nebo FM):

**Nastavení skenování** (FM): umožňuje vyhledávat stanice FM se silným signálem nebo na všech nalezených stanicích.

**Full scan** (DAB): Provede se výběr této položky automatické skenování a ukládání stanic

přijatá rádia.

**Ruční ladění** (DAB): vyberte požadovanou frekvenci a potvrďte tlačítkem SELECT (7). Lišta zobrazí

síla přijímaného signálu.

**Nastavení zvuku** (FM): umožňuje vybrat poslech Stereo nebo Mono

**Prun**e (DAB): umožňuje odstranit ze seznamu stanic nebo si zapamatovati všechna nalezená rádia.

DRC (DAB): umožňuje zapnout / vypnout funkci DRC ke zlepšení zvuku při poslechu v prostředích

hlučný. Úroveň DRC můžete nastavit nahoře (vysoká), nízká (nízká) nebo vypnutá (vypnutá).

Nastavení systému: tato položka umožňuje další přístupnastavení.

**Sleep**: umožňuje nastavit časovač vypnutí poté bude zařízení uvedeno do režimu

pohotovostní režim automaticky. Je možné vybrat z 90, 60, 45, 30, 15 minut. S aktivovanou funkcí je přítomna ikona ve tvaru měsíce se zbývajícím časem před vypnutí na displeji.

Pod položkou Vypnuto je funkce deaktivována.

**Alarm**: umožňuje aktivovat a nastavit dva budíky Po výběru ALARMU stiskněte tlačítko ALARM (2) pro výběr ALARM 1 nebo 2 a potvrzení Yes do podnabídky, ve které lze nastavit:

* Čas zapnutí: nastavení času aktivace alarmu
* Doba trvání: doba trvání budíku v minutách.
* Zdroj: nastavení typu vyzvánění mezi bzučákem, DAB, FM k výběru jedné z rozhlasových stanic uložené v paměti
* Četnost: denně (každý den), jednou (pouze jednou), víkendy (ve dnech Sobota a neděle), pracovní dny (od Od pondělí do pátku).
* Hlasitost: hlasitost přehrávání budíku alarmu, zobrazí se na liště.
* Alarm: Zapnuto / Vypnuto pro aktivaci / deaktivaci alarmu.

**Ekvalizér**: umožňuje měnit dynamiku zvuku Je možné zvolit Normal, Classic, Jazz, Pop,

Rock, Speech, My EQ (vlastní nastavení).

**Set time / date**: Nastavení aktuálního času a datumu.

**Auto update**: Automatická aktualizace: Vyberte, ze kterého zdroje chcete automaticky nastavit čas a datum, pokud jsou k dispozici.

**Set 12/24 hodin**: nastavení formátu hodin 12 / 24H

**Set date format**: nastavení formátu data.

**Backlight** Podsvícení: umožňuje nastavit čas a úroveň jas displeje:

**Timeout**: nastavit čas, po kterém displej snižuje jas dospleje.

**On level:** označuje úroveň jasu displeje když zařízení přijímá příkazy.

**Dim Level**: označuje úroveň jasu když je zařízení neaktivní.

**Inactive standby** Neaktivní pohotovostní režim: nastavit čas, po kterém rádio se automaticky vypne (OFF = vypnuto).

**Language**: umožňuje vybrat jazyk systému.

**Factory reset** umožňuje obnovit všechna tovární nastavení. Vyberte YES pro obnovení.

**Verze SW**: verze nainstalovaného softwaru.

**DAB / DAB +**

1. Vyberte režim DAB (digitální rádio).

2. Stisknutím kláves TU- (5) a TU + (6) zobrazíte a procházíte seznam přijatých rozhlasových stanic. Stiskněte tlačítko select (7) pro výběr požadované stanice.

3. Stisknutím tlačítka INFO (4) lze změnit zobrazení informace, jsou-li k dispozici, na displeji.

4. Dlouhým stisknutím tlačítka PRESET (3) lze vstoupit do nabídky uložení přehrávané rozhlasové stanice v jedné z 20 dostupných pamětí.

5. Stisknutím tlačítka PRESET (3) je možné listovat v seznamu uložených rozhlasových stanic.

**INFORMACE O VYSÍLÁNÍ DAB / DAB +**

V režimu DAB se na displeji zobrazí řada informací o stanici a přehrávané stopě.

1. Opakovaným stisknutím tlačítka INFO (4) změňte zobrazené informace.

Poznámka: Ne všechny stanice DAB poskytují informace viditelné ze zařízení.

Jsou-li k dispozici, jsou k dispozici následující informace: DLS: zobrazuje informace týkající se vysílané hudební stopy (umělec, název skladby atd.).

Typ programu: zobrazí informace týkající se typu vysílaného programu.

Jméno odesílatele: Zobrazí informace týkající se vysílače služby.

Číslo / frekvence vysílače: zobrazení informací vztahující se k počtu a frekvenci stanice DAB / DAB +

přenášeno.

Index chyb signálu: Zobrazuje související informace, úroveň chyb v signálu a intenzita, s níž přichází

obdržel.

Bitová rychlost: zobrazuje informace o kompresním poměru aktuálního přenosu.

Stav baterie

Datum: zobrazí informace o datu.

**FM RÁDIO**

1. Vyberte režim FM.

2. Stisknutím tlačítek TU- (5) a TU + (6) vyhledejte manuál rozhlasové stanice. Jedním stisknutím kláves TUNE, posun o 0,05 MHz se provádí jejich stisknutím dlouho hledáte až do prvního signálu

3. Stisknutím tlačítka PRESET (3) vstoupíte do seznamu uložených rádiových stanic FM. Vyberte

požadovanou rozhlasovou stanici, kterou chcete poslouchat.

4. Dlouhým stisknutím tlačítka PRESET (3) lze vstoupit do nabídky uložení aktuální rozhlasové stanice v jedné z 20 dostupných pamětí.

5. Opakovaným stisknutím tlačítka INFO (4) se zobrazují různé informace o rádiu (pokud je k dispozici).

**ALARM**

Existují 2 budíky

Chcete-li je nastavit a aktivovat, přejděte na odstavec „Nabídka“ nastavení “v části„ Nastavení systému “a„ Alarm “.

Chcete-li odložit budík, stiskněte tlačítko select, budík se aktivuje znovu po 5 minutách opakovaným stisknutím naprogramujte reaktivaci alarmu až na 30 minut.

Chcete-li budík trvale vypnout, stiskněte tlačítko Tlačítko ALARM (2).

Poznámka: Budík je k dispozici pouze v případě, že je zapnuto rádio napájeno z externího zdroje.

**AUX IN**

1. Vyberte režim Aux Input.

2. Připojte kabel 3,5 mm Jack do zásuvky AUX IN (10) a druhý konec k externímu zařízení. Spusťte přehrávání z externího zařízení.

**Vstup NA SLUCHÁTKA**

1. Připojte sluchátka do zásuvky pro sluchátka (8).

2. Zapněte rádio a upravte hlasitost.

**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

Napájení: .................................. 5V 1A

Dobíjecí baterie: ......................... 3,7 V 2 000 mAh

Frekvenční rozsah DAB: ............ 174,928 - 239,200 MHz

Frekvenční rozsah FM: .............. 87,5-108 MHz

Rozměry: ......................................... 165 x 95 x 46 mm

Hmotnost:................................................ ...... 347 gr.

**POSTUP VYJMUTÍ BATERIÍ**

1. Odstraňte zadní poklop odšroubováním přítomných šroubů;

2. Najděte baterie;

3. Odstraňte je