**DAB 7F92 R**

Dlhodobé počúvanie pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch.

Toto zariadenie je vysoko presné elektronické zariadenie, takže ho nepoužívajte v nasledujúcom prípade:

• V blízkosti magnetických polí.

• V blízkosti zdrojov tepla, ako sú ohrievače a kachle.

• Na veľmi vlhkých miestach, ako sú kúpeľne, bazény atď.

• Na veľmi prašných miestach.

• Miestami vystavenými silným vibráciám.

• Počas fázy nastavovania a nastavovania hlasitosti nepritvrďte ucho blízko reproduktora, najmä

počas zavádzacej fázy udržiavať objem na minime.

• Zariadenie umiestnite tak, aby bol na bokoch vždy dostatok miesta na voľnú cirkuláciu vzduchu (najmenej 5 cm).

• Ak do prístroja vstúpia tekutiny, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky a odovjte prístroj do najbližšieho autorizovaného servisného strediska TREVI.

• Pred nabíjaním zariadenia vždy skontrolujte, či sú napájacie a prípojné káble správne nainštalované.

• Na prístroji by nemali byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky.

• Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a predmetom naplneným kvapalinou.

• Tento návod si uschováte pre budúce použitie.

**STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA**


Na čistenie sa odporúča použiť mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Vyhnite sa rozpúšťadlám alebo abrazívnym prostriedkom.

**dôležitý**

Toto zariadenie je určené na domáce použitie. Dobrý dizajn tohto spotrebiča

zaručuje dokonalé fungovanie na dlhú dobu. Ak by však došlo k nepríjemnostiam, odporúča sa poradiť sa s najbližším autorizovaným servisom TREVI na základe politiky nepretržitého výskumu a vývoja. Výrobky preto môžu mať iné vlastnosti ako tie, ktoré sú opísané.

**popis**

1. Tlačidlo Napájanie / ZDROJ

2. Tlačidlo ALARM / SCAN

3. Tlačidlo PRESET

4. Tlačidlo MENU / INFO

5. Tlačidlo TU- / CH-

6. Tlačidlo TU + / CH +

7. Tlačidlo / tlačidlo HLASITOSŤ

/ sekect

8. Vstup slúchadiel

9. príkon

10. Vstup AUX IN

**NABÍJANIE BATÉRIE**

1. Zariadenie nabite nabíjačkou batérií 5V 1A (nie je súčasťou dodávky) pomocou zásuvky micro USB. Vložte zástrčku micro Usb napájacieho zdroja do zásuvky (9).

2. Na displeji sa zobrazí percento nabitia batérie.

3. Po vybití batérie sa na displeji zobrazí výstražné hlásenie a po určitom čase sa rádio automaticky vypne.

Poznámka: Pri vybití batérie môže mať rádio abnormálne správanie

**ON / OFF - POHOTOVOSTNÝ REŽIM**

1. Vysuniete teleskopickú anténu.

2. Stlačením tlačidla NAPÁJANIE (1) zariadenie zapnite.

3. Zariadenie sa prepne do prijímacieho systému DAB.

Pri prvom zapnutí zariadenie naskenuje automatickú stanicu DAB / DAB +.

4. Len ak je napájaný z externého zdroja, stlačením tlačidla napájania (1) nechajte zariadenie spustiť stand by(standby). Na displeji sa zobrazuje aktuálny čas, stav batérie a všetky nastavené budíky.

5. Ak je batéria napájaná batériou, vypnite zariadenie stlačením tlačidla napájania (1).

**FM / DAB / AUX a regulácia hlasitosti**

1. Stlačením zdroja (1) môžete prepínať medzi dab/DAB+ pásmom, FM pásmom a vstupom AUX IN.

2. Otočenie hlasitosti (7) znížite alebo zvýšite hlasitosť.

**PONUKA NASTAVENIA**

1. Stlačte a na niekoľko sekúnd podržte tlačidlo MENU (4), na displeji sa zobrazí ponuka nastavení.

2. Stlačte tlačidlá TU- (5) alebo TU + (6) a vyberte položku, ktorú chcete.

3. Stlačením tlačidla výberu (7) vstúpite do nastavení zvolenej položky.

V ponuke nastavení sú k dispozícii nasledujúce položky (niektoré sa zobrazia v závislosti od toho, či je vybratá možnosť DAB alebo FM):

**Nastavenia skenovania**(FM): umožňuje vyhľadávať stanice FM so silným signálom alebo na všetkých nájdených staniciach.

**Úplná kontrola**(DAB): Výberom tejto položky automaticky skenujete a ukladáte stanice

prijímaných rádií.

**Manuálne ladenie**(DAB): zvoľte požadovanú frekvenciu a potvrďte tlačidlom SELECT (7). Na paneli sa zobrazí

intenzitu prijímaných signálov.

**Nastavenia zvuku**(FM): umožňuje vybrať stereo alebo mono počúvanie

**Prun**e (DAB): umožňuje odstrániť zo zoznamu staníc alebo si zapamätať všetky nájdené rádiá.

DRC (DAB): umožňuje zapnúť/vypnúť KDR na zlepšenie zvuku pri počúvaní v prostrediach

hlučný. Úroveň KDR môžete nastaviť v hornej časti (vysoká), nízka (nízka) alebo vypnutá (vypnutá).

Systémové nastavenia: Táto položka umožňuje ďalší prístup k inštalácii.

**Spánok:**umožňuje nastaviť časovač vypnutia, potom sa zariadenie

pohotovostnom režime automaticky. Môžete si vybrať z 90, 60, 45, 30, 15 minút. Ak je funkcia aktivovaná, ikona v tvare mesiaca je prítomná so zostávajúcim časom pred vypnutím displeja.

V časti Vypnuté je táto funkcia vypnutá.

**Alarm:**umožňuje aktivovať a nastaviť dva budíky Po výbere budíka stlačením tlačidla alarmu (2) zvoľte ALARM 1 alebo 2 a áno potvrdenie do vedľajšej ponuky, v ktorej môžete nastaviť:

-        Čas zapnutia: nastavenie času aktivácie budíka

-        Trvanie: trvanie alarmu v minútach.

-        Zdroj: nastavenie typu zvonenia medzi bzučiakom, DAB, FM pre výber jednej z rozhlasových staníc uložených v pamäti

-        Periodicia: denne (denne), raz (iba raz), víkendy (sobota a nedeľa), pracovné dni (pondelok až piatok).

-        Hlasitosť: hlasitosť prehrávania budíka, zobrazí sa na paneli.

-        Alarm: Zasuniete / vypnete, aby ste aktivovali/deaktivovali alarm.

**Ekvalizér : umožňuje**zmeniť dynamiku zvuku Je možné zvoliťNormal, Classic, Jazz, Pop,

Rock, Reč, Moje EQ (prispôsobenie).

**Nastavenie času/ dátumu:**Nastavte aktuálny čas adátum.

**Automatická**aktualizácia: Automaticky aktualizovať: Vyberte zdroj, z ktorého chcete automaticky nastaviť čas a dátum, ak sú k dispozícii.

**Sada 12/24 hodín:**nastavenie formátu hodín 12 / 24H

**Nastavenie formátu dátumu:**nastavenie formátudátumu.

**Podsvietenie**podsvietenia: umožňuje nastaviť čas a úroveň jasu displeja:

**Časový limit:**nastavte čas, po ktorom displej znižuje jas vstupnej dorazy.

**Na úrovni: označuje**úroveň jasu displeja, keď zariadenie prijíma príkazy.

**Dim Level**(Úroveň stlmu): označuje úroveň jasu, keď je zariadenie neaktívne.

**Neaktívny pohotovostný**režim Neaktívny pohotovostný režim: nastavte čas, po ktorom sa rádio automaticky vypne (OFF = off).

**Jazyk**: umožňuje vybrať systémový jazyk.

**Obnovenie výrobných nastavení**vám umožňuje obnoviť všetky výrobné nastavenia. Ak chcete obnovenie vrátiť, vyberte možnosť ÁNO.

**SW verzia:**verzia nainštalovaného softvéru.

**DAB / DAB +**

1. Vyberte režim DAB (digitálne rádio).

2. Stlačením klávesov TU- (5) a TU + (6) zobrazíte a posuniete sa v zozname prijatých rozhlasových staníc. Stlačením tlačidla (7) vyberte požadovanú stanicu.

3. Stlačením tlačidla INFO (4) zmeníte zobrazenie informácií na displeji, ak je k dispozícii.

4. Dlhým stlačením tlačidla PRESET (3) vstúpite do ponuky ukladania prehrávanej rozhlasovej stanice v jednej z 20 dostupných spomienok.

5. Stlačením tlačidla PRESET (3) sa posúvajte v zozname uložených rozhlasových staníc.

**INFORMÁCIE O DAB / DAB +**

V režime DAB sa na displeji zobrazuje veľa informácií o stanici a prehrávanej skladbe.

1. Opakovaným stláčaním tlačidla INFO (4) zmeňte zobrazené informácie.

Poznámka: Nie všetky stanice DAB poskytujú informácie viditeľné zo zariadenia.

Ak sú k dispozícii tieto informácie: DLS: zobrazuje informácie týkajúce sa vysielanej hudobnej skladby (interpret, názov skladby atď.).

Typ programu: Zobrazí informácie o type vysielaného programu.

Meno odosielateľa: Zobrazí informácie týkajúce sa vysielača služby.

Číslo/frekvencia vysielača: zobrazenie informácií týkajúcich sa počtu a frekvencie dab / DAB +

prenášaný.

Index chýb signálu: Zobrazuje súvisiace informácie, chybovú úroveň signálu a intenzitu, s akou sa dodáva

Bitová rýchlosť: Zobrazuje informácie o kompresný pomer aktuálneho prenosu.

Dátum: Zobrazí informácie o dátume.

**FM RÁDIO**

1. Zvoľte režim FM.

2. Stlačením tlačidiel TU- (5) a TU + (6) vyhľadajte príručku k rozhlasovej stanici. Jedným stlačením tlačidiel TUNE sa posun o 0,05 MHz vykoná ich dlhým vyhľadávaním až do prvého signálu

3. Stlačením tlačidla PRESET (3) vstúpite do zoznamu uložených rozhlasových staníc FM. zvoliť

rozhlasovú stanicu, ktorú chcete počúvať.

4. Dlhým stlačením tlačidla PRESET (3) vstúpite do ponuky ukladania aktuálnej rozhlasovej stanice v jednej z 20 dostupných spomienok.

5. Opakovaným stlačením tlačidla INFO (4) sa zobrazia rôzne rádiové informácie (ak sú k dispozícii).

**poplach**

K dispozícii sú 2 budíky

Ak ich chcete nastaviť a aktivovať, prejdite do nastavenia "Menu" "v časti " Systémové nastavenia "a" Alarm ".

Ak chcete nastaviť budík, stlačte túto možnosť, budík sa po 5 minútach znova aktivuje opakovaným stlačením, aby sa budík znova aktivoval až na 30 minút.

Ak chcete budík natrvalo vypnúť, stlačte tlačidlo ALARM (2).

Poznámka: Budík je k dispozícii len vtedy, keď je rádio napájané z externého zdroja.

**AUX V**

1. Vyberte režim vstupu Aux.

2. Pripojte kábel 3,5 mm Konektora do zásuvky AUX IN (10) a druhý koniec k externému zariadeniu. Spustite prehrávanie z externého zariadenia.

**VSTUP SLÚCHADIEL**

1. Zapojte slúchadlá do konektora slúchadiel (8).

2. Zapnite rádio a nastavte hlasitosť.

**TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE**

kŕmiť:.................................. 5V 1A

Nabíjateľná batéria: ......................... 3,7 V 2 000 mAh

Frekvenčný rozsah DAB: ............ 174 928 - 239 200 MHz

Frekvenčný rozsah FM: ................. 87,5 – 108 MHz

rozmery:......................................... 165 x 95 x 46 mm

hmotnosť:...................................................... 347 gr.

**AKO VYBRAŤ BATÉRIE**

1. Odstráňte zadný poklop odskrutkovaním prítomných skrutiek;

2. Nájdite batérie;

3. Odstráňte ich