Obsah obrázku text, snímek obrazovky, design

Popis byl vytvořen automaticky

**Poznámky k použití**

Nepoužívejte napájecí zdroj s napětím vyšším než 5V, mohlo by dojít k poškození přehrávače.

• Poslouchejte při vysoké hlasitosti po dlouhou dobu, může dojít k poškození sluchu.

• Nepoužívejte jej v následujících případech:

- V blízkosti silných zdrojů tepla, jako jsou ústřední topení nebo kamna.

- Na velmi vlhkých místech, jako jsou koupelny, bazény atd...

- Na velmi prašných místech.

- Na místech vystavených silným vibracím.

- Umístěte spotřebič tak, aby byl vždy dostatek volného místa

cirkulace vzduchu (alespoň 5 cm).

• Neblokujte přívody vzduchu.

• Pokud do spotřebiče vnikne jakákoli kapalina, okamžitě jej odpojte ze zásuvky a odneste do

nejbližší autorizované servisní středisko TREVI.

• Před zapnutím spotřebiče vždy zkontrolujte napájecí kabel a připojení

kabel je správně nainstalován.

• Nepokládejte na něj žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.

• Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě a na zařízení by neměly být umístěny žádné předměty naplněné vodou, jako jsou vázy.

• Uschovejte tento návod pro budoucí použití.

**Důležité informace o voděodolnosti/bezpečnosti**

Důležité: Tento reproduktor splňuje normu IP67, což znamená, že vydrží ponoření do vody až do hloubky 1 metru po dobu maximálně 30 minut. Ujistěte se, že silikonový kryt chránící USB port je hermeticky uzavřen, když je reproduktor v kontaktu s vodou. Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení těchto podmínek může vést k poškození produktu.

Vezměte prosím na vědomí:

- Reproduktor není voděodolný, když je silikonový kryt otevřený.

- Před použitím ve vlhkém prostředí se ujistěte, že je kryt zavřený a zajištěný.

**Péče a údržba**

K čištění se doporučuje používat měkký, mírně navlhčený hadřík. Vyhněte se rozpouštědlům nebo abrazivním látkám.

Konstrukce tohoto zařízení zaručuje dlouhý bezchybný provoz. Pokud se však vyskytne nějaký problém, měli byste se obrátit na nejbližší autorizované servisní středisko.

TREVI sleduje politiku neustálého výzkumu a vývoje. Proto mohou produkty vykazovat jiné vlastnosti než ty, které jsou popsány.

Upozornění pro správné používání dobíjecí baterie

- Nabíjejte baterii při okolní teplotě mezi 5 °C a 35 °C.

- Nenabíjejte déle, než je vhodná doba, abyste předešli riziku přehřátí a prasknutí.

- Dobíjení baterie po vhodnou dobu nebo delší doba nečinnosti může zkrátit životnost baterie.

- Dobíjecí baterie podléhá opotřebení a její výkon se bude postupně snižovat.

- Chcete-li prodloužit životnost baterie, použijte ji, když je zcela nabitá až do úplného nabití

vybití a před dalším použitím jej plně nabijte. Nabijte baterii, která není zcela vybitá, bude mít za následek zkrácení doby trvání.

- Vyvarujte se dobíjení baterie po celou noc.

**Ovládání**

**Obsah obrázku skica, kresba, diagram, Technický výkres

Popis byl vytvořen automaticky**

1. Tlačítko Předchozí/Hlasitost -

2. Modrá LED: Funkce Bluetooth

3. Červená LED: Nabíjení

4. Zelená LED: Funkce AUX-IN

5. Tlačítko Další/Hlasitost +

6. Tlačítko ON/OFF

7. Tlačítko Přehrát/Pozastavit

8. Mikrofon

9. Nabíjecí port MicroUSB

10. Port AUX IN

**Nabíjení**

Reproduktor je nutné dobíjet z vypnutého stavu:

1. Pomocí dodaného kabelu USB/MicroUSB připojte stranu s konektorem MicroUSB

do zdířky microUSB (9) reproduktoru a druhý konec do USB portu počítače nebo USB nabíječky (5V, 1A, není součástí dodávky)

2. Během nabíjení se rozsvítí červená LED, po jeho dokončení červená LED zhasne.

*Poznámka: Když ozve se pípnutí, baterie je vybitá a je třeba ji dobít.*

**Ovládání zařízení**

Zapínání:

Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF (6) po dobu 2 sekund pro zapnutí, modrá LED začne blikat. Pokud je k jednotce připojen kabel Aux (3,5 mm), modrá LED zhasne a zelená LED zůstane svítit, což vás upozorní, že je jednotka v režimu Aux-In.

Vypínání:

Pro vypnutí stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF (6) po dobu 2 sekund.

Nastavení hlasitosti

Opakovaným stisknutím tlačítka (1) Volume - nebo tlačítka (5) Volume + upravte hlasitost.

AUX V PROVOZU

Zapojte dodaný 3,5mm kabel do jednotky. Druhý konec je připojen k vašemu zařízení. Zelená LED se rozsvítí pouze v režimu „Aux“.

Upozorňujeme, že hudbu a hlasitost lze ovládat vaším zařízením.

PROVOZ BLUETOOTH

Párování

1. Umístěte reproduktor do blízkosti zařízení Bluetooth, které chcete spárovat;

2. Zapněte reproduktor a jednotka se automaticky přepne do „režimu párování“, jakmile bude zapnuto;

3. Podle pokynů svého zařízení vyhledejte reproduktor;

4. Vyhledejte a spárujte reproduktor s názvem „XR 9A5“ a v případě potřeby zadejte PIN „0000“;

5. Po spárování uslyšíte potvrzovací tón a budete moci hrát vybrané hudební skladby.

*Poznámka:*

*- Reproduktor Bluetooth funguje vždy pouze s jedním připojením, během normálního provozu nelze připojení přerušit.*

- Když se párování Bluetooth s externími zařízeními nezdaří, odstraňte další jedno zařízení Bluetooth ze seznamu připojení, restartujte reproduktor Bluetooth a znovu vyhledejte signál.

Začněte streamovat hudbu

- Stisknutím tlačítka (7) spustíte přehrávání hudby;

- Stisknutím a podržením tlačítka na 2 sekundy (5) přehrajete další skladbu;

- Stisknutím a podržením tlačítka na 2 sekundy (1) přehrajete předchozí skladbu; - Stiskněte tlačítko (5) nebo (1) pro ovládání hlasitosti.

Použití funkce hands-free

Když je jednotka připojena a spárována s vaším zařízením, jednotka vám umožňuje přijímat telefonní hovory pomocí vestavěného mikrofonu:

- Stiskněte tlačítko (7) pro přijetí hovoru;

- Stiskněte tlačítko (7) pro ukončení hovoru;

- Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte a podržte tlačítko na 2 sekundy (7).

**TECHNICKÉ VLASTNOSTI**

Dobíjecí baterie: ........................................ Interní Li-Ion 3,7V, 1000mAh

Výkon: .............. ......................................... 5V 500mA

Zvukový výkon: .......................................... 6W (2 x 3W)

Ochranný index: ........................................ IP67

Maximální přenosový výkon Bluetooth: ... 0,8 mW

Přenosová frekvence Bluetooth: ............... 2,4 GHz

Rozměry: ................................................... 181 x 79 x 69 mm

Hmotnost: ................................................. 410 g

**INFORMACE O VYJMUTÍ A LIKVIDACI BATERIÍ**

Upozornění: operace vyjmutí a likvidace je vyhrazena výhradně odbornému technickému personálu!!

Bez ohledu na použitý typ baterie by nikdy neměla být vyhazována do domovního odpadu, ohně nebo vody. Každý typ použité baterie musí být recyklován nebo zlikvidován na příslušných sběrných místech.

Vyjmutí baterie:

1. Odstraňte vnější silikonový kryt;

2. Odstraňte pryžové ochranné krytky z otvorů pro šrouby a odšroubujte šrouby na

spotřebičová jednotka;

3. Oddělte plastové části zařízení, najděte baterii, odpojte ji a vyjměte.

**Likvidace**

Symbol zobrazený na zařízení znamená, že odpad musí být likvidován v „tříděném sběru“, a proto se výrobek nesmí likvidovat společně s komunálním odpadem.

Uživatel musí výrobek odnést do speciálních „středisek pro sběr tříděného odpadu“ poskytovaných místní správou nebo jej doručit prodejci oproti nákupu nového výrobku. Tříděný sběr odpadů a následné zpracování, recyklace a likvidace podporuje výrobu zařízení s recyklovanými materiály a omezuje negativní dopady na životní prostředí a zdraví způsobené nesprávnou manipulací s odpady.

Nezákonná likvidace produktu vede k vymáhání správních sankcí.