**Trevi CMP 576 DAB**

**POUŽITÍ**

Toto zařízení je elektronický přístroj s vysokou přesností, takže jej nepoužívejte v následujících případech:

• V blízkosti silných zdrojů tepla, jako jsou ohřívače a ohřívače.

• Ve velmi vlhkých místech, jako jsou koupelny, bazény atd.

• Na prašných místech.

• V místech vystavených silným vibracím.

Umístěte spotřebič tak, aby na jeho stranách bylo vždy dostatek místa pro volný oběh vzduchu (nejméně 5 cm). Neblokujte větrací otvory.

Pokud tekutiny vniknou do spotřebiče, okamžitě jej odpojte od síťové zásuvky a přemístěte přístroj na nejbližší autorizované servisní středisko společnosti TREVI.


Před spuštěním spotřebiče vždy zkontrolujte, zda jsou napájecí a připojovací kabely správně nainstalovány.

**PÉČE A ÚDRŽBA**

Pro čištění doporučujeme použít jemnou, mírně navlhčenou látku. Vyhněte se rozpouštědlům nebo abrazivním látkám.

**Důležité**

Dobrá konstrukce tohoto zařízení zaručuje dlouhodobou dokonalou funkci. Pokud však dojde k problému, doporučujeme kontaktovat nejbližší autorizované servisní středisko. Společnost TREVI sleduje politiku neustálého výzkumu a vývoje. Výrobky proto mohou mít jiné charakteristiky než ty, které jsou popsány.



**POPIS**

1. Rukojeť

2. USB vstup

3. Přihrádka na CD

4. Tlačítko PAUSE

5. Tlačítko STOP / EJECT, zastavení přehrávání / vysunutí kazety

6. Tlačítko F.FWD, rychlé převinutí kazety vpřed

7. Tlačítko REW, rychlé převinutí kazety zpět

8. Tlačítko PLAY, přehrávání kazety

9. Tlačítko RECORD, nahrávání na kazetu

10. Tlačítko 10 / FOLD. / MEM -

11. Tlačítko PROG./MEM./P-MODE

12. Tlačítko 10 / FOLD. / MEM +

13. Tlačítko STOP / MENU / INFO

14. Tlačítko SKIP / TUN. -

15. LCD displej

16. Tlačítko SKIP / TUN. +

17. Tlačítko PLAY / PAUSE / SELECT / SCAN

18. Tlačítko VOLUME +

19. Tlačítko STANDBY / FUNC.

20. Tlačítko VOLUME -

21. Reproduktor

22. Přihrádka na kazetu

23. AC zásuvka, síťové napájení

24. Přihrádka na baterie

25. Vstup AUX IN

26. Výstupní zásuvka pro sluchátka

27. Anténa FM

**BATERIE**

Otevřete prostor pro baterii (24) a vložte baterie velikosti D (UM1), abyste pečlivě respektovali indikované polarity. Vyměňte prázdné baterie okamžitě a vyjměte je, pokud neplánujete zařízení používat delší dobu.

**SÍŤ**

Připojte napájecí kabel k elektrické zásuvce (23). Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky 100-240V 50/60Hz. Nepřipojujte spotřebič k jiným než uvedeným elektrickým zásuvkám.

**ON / OFF**

1. Stiskněte tlačítko STANDBY / FUNC. (19) pro zapnutí jednotky.

2. Stiskněte tlačítko STANDBY / FUNC. (19) pro výběr jednoho ze zdrojů rádia DAB / DAB +, FM rádia, KAZETY , AUX vstup, CD přehrávač a USB vstup.

POZNÁMKA

Pokud na zdroji CD, USB nebo AUX neprovedete do 15 minut žádnou operaci, jednotka automaticky vstoupí do pohotovostního režimu.

3. Dlouze stiskněte tlačítko STANDBY / FUNC. (19) k vypnutí jednotky

**Hlasitost**

1. Otočte ovladačem VOLUME (18) ve směru nebo proti směru hodinových ručiček pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

**RÁDIOVÝ PROVOZ DAB / DAB +**

**SKENOVÁNÍ DAB / DAB + RÁDIOVÉ STANICE**

1. Vyberte zdroj DAB pomocí tlačítka STANDBY / FUNC. (19). Zobrazí se Vítejte v DAB. Při prvním zapnutí bude rádio vyhledávat a automaticky ukládat všechny dostupné stanice DAB;

2. Pokud chcete opakovat skenování dostupných stanic DAB, dlouze stiskněte tlačítko STOP / MENU / INFO (13) vstupte do nabídky DAB. Zobrazí se úplné skenování;

3. Stisknutím tlačítka PLAY / PAUSE / SELECT / SCAN (17) zahájíte vyhledávání stanic DAB;

4. Stisknutím tlačítka TUN- (14) nebo TUN + (16) procházejte různými naladěnými stanicemi DAB. Stiskněte tlačítko PLAY / PAUSE / SELECT /

SCAN (17) na požadované stanici DAB pro spuštění přehrávání;

5. Několikrát stiskněte tlačítko STOP / MENU / INFO (13), aby se zobrazily informace o přijímané stanici DAB / DAB + RADIO MENU

1. Dlouhým stisknutím tlačítka STOP / MENU / INFO (13) otevřete nabídku DAB;

2. Stisknutím tlačítka TUN- (14) nebo TUN + (16) zobrazíte různé položky nabídky DAB;

3. Stisknutím tlačítka PLAY / PAUSE / SELECT / SCAN (17) vyberte zobrazenou položku nabídky:

Úplné prohledání: umožňuje prohledat celé pásmo DAB / DAB + a automaticky uložit nalezené stanice.

Ruční ladění: Umožňuje ručně prohledat jednu frekvenci DAB / DAB +. stisknout tlačítko TUN- (14) nebo TUN + (16) vyberte číslo kanálu týkající se frekvence, která má být skenována, a poté stiskněte klávesu PLAY / PAUSE / SELECT / SCAN (17) pro zahájení skenování. Nalezené stanice se automaticky uloží. Na konci dlouhým stisknutím tlačítka STOP / MENU / INFO (13) se vrátíte do nabídky DAB.

DRC: umožňuje zapnout / vypnout funkci DRC pro zlepšení zvuku při poslechu v hlučném prostředí. Můžete nastavit úroveň DRC na vysokou (vysokou), nízkou (nízkou) nebo OFF (vypnutou).

Prune (Smazat): umožňuje odstranit ze seznamu uložených stanic všechna nalezená rádia, ale nedostupná (špatný signál).

Pomocí tlačítka TUN- (14) nebo TUN + (16) přejděte na Yes a potvrďte vymazání tlačítkem PLAY / PAUSE / SELECT / SCAN (17).

Systém: umožňuje přístup do podnabídky systému:

Jazyk: je možné zvolit jazyk nabídek; K dispozici je italština (výchozí) a angličtina.

Tovární nastavení: umožňuje obnovit tovární nastavení zařízení. Na konci resetuje se automatické prohledávání stanic DAB / DAB +.

Verze SW (Verze softwaru): umožňuje zobrazit verzi softwaru zařízení.

**Uložení ROZHLASOVÝCH stanic**

Chcete-li uložit rozhlasovou stanici, postupujte takto:

1. Nalaďte požadovanou rozhlasovou stanici ručním laděním;

2. Stiskněte tlačítko PROG./MEM./P-MODE (11), na displeji se zobrazí zpráva PRESET STORE;

3. Pomocí tlačítek TUN- (14) nebo TUN + (16) vyberte místo v paměti;

4. Stisknutím tlačítka PLAY / PAUSE / SELECT / SCAN (17) potvrďte a uložte rozhlasovou stanici.

Opakujte to pro každou rozhlasovou stanici, kterou chcete uložit. K dispozici je 30 paměťových míst.

**OVLÁDÁNÍ FM RÁDIA**

**SKENOVÁNÍ FM RÁDIOVÝCH STANIC**

1. Vyberte zdroj FM. Objeví se REŽIM FM;

2. Stisknutím a podržením tlačítka PLAY / PAUSE / SELECT / SCAN (17) zahájíte vyhledávání stanic FM. Automaticky si zapamatuje prvních 30 přijatých stanic;

3. Na konci hledání začne zařízení hrát od P01;

4. Stisknutím tlačítka 10 / FOLD. / MEM - (10) nebo 10 / FOLD. / MEM + (12) vyberte uložené stanice.

**RUČNÍ LADĚNÍ ROZHLASOVÝCH STANIC**

Chcete-li uložit rozhlasovou stanici, postupujte takto:

1. Ručně nalaďte požadovanou rozhlasovou stanici pomocí tlačítek TUN- (14) nebo TUN + (16); opakovaně tlačítko stiskněte po kroku, jakmile vyhledáte požadovanou stanici podržte tlačítko několik sekund stisknuté, abyste naladili na předchozí / další stanici;

2. Stiskněte tlačítko PROG./MEM./P-MODE (11) a pomocí tlačítek TUN- (4) nebo TUN + (8) vyberte místo v paměti;

3. Stisknutím tlačítka PLAY / PAUSE / SELECT / SCAN (17) potvrďte a uložte rozhlasovou stanici.

Opakujte to pro každou rozhlasovou stanici, kterou chcete uložit. K dispozici je 30 paměťových míst.

4. Několikrát stiskněte tlačítko STOP / MENU / INFO (13), aby se zobrazily informace o přijímané stanici.

POZNÁMKA

Chcete-li dosáhnout nejlepšího příjmu FM, vysuňte a nasměrujte anténu (27). Pokud příjem není dobrý, zkuste upravit délku a orientaci antény, avšak kvalita příjmu FM do značné míry závisí na umístění, kde je spotřebič umístěn.

Blízkost televizorů, neonových lamp nebo jiných domácích spotřebičů může způsobit rušení příjmu programů rádia, v tomto případě přesuňte rádiový záznamník od rušivého zařízení.

**MENU FM RÁDIA**

1. Stisknutím a podržením tlačítka STOP / MENU / INFO (13) otevřete nabídku FM.

2. Stisknutím tlačítka TUN- (14) nebo TUN + (16) zobrazíte různé položky nabídky FM;

3. Stisknutím tlačítka PLAY / PAUSE / SELECT / SCAN (17) vyberte zobrazenou položku nabídky:

Nastavení skenování: umožňuje nastavit vyhledávání rozhlasových stanic na všech nalezených stanicích (Všechny stanice) nebo pouze na těchto stanicích se silným signálem (silná stanice).

Nastavení zvuku: umožňuje nastavit zvuk ve stereo nebo mono

Systém: umožňuje přístup do systémové nabídky (viz RADIO DAB / DAB + MENU)

.**Přehrávání CD-MP3**

1. Vyberte CD. Objeví se režim CD MODE.

2. Otevřete prostor pro disk CD (11) pomocí příslušného tlačítka a vložte disk pístem stranou nahoru. Dveře opatrně zavřete.

3. Po několika sekundách se na LCD displeji (15) zobrazí počet skladeb na disku. Přehrávání se spustí automaticky.

4. Stisknutím tlačítka PLAY / PAUSE / SELECT / SCAN (17) aktivujete pauzu; uplynulý čas stopy začne blikat. Opětovným stisknutím vypnete pauzu.

5. Stisknutím tlačítka STOP / MENU (13) natrvalo zastavíte přehrávání.

**JUMP TRACE / RYCHLE ZPĚT**

1. Stiskněte tlačítko TUN- (14) o TUN+ (16)pro přesun na předchozí nebo další skladbu.

2. Při stisknutí tlačítka TUN- (14) o TUN+ (16) při poslechu poslat skladbu zpět nebo rychle. Uvolněte tlačítko pro návrat k normálnímu přehrávání.

**PŘEHRÁVÁNÍ jedné skladby**

1. Pro trvalé přehrávání jedné skladby stiskněte tlačítko MEM./PMODE (11), dokud se na displeji neobjeví REP-1. Přehrávač CD bude neustále přehrávat skladbu zobrazenou na displeji.

2. Chcete-li zrušit nepřerušované přehrávání jedné skladby, stiskněte tlačítko MEM./PMODE (11), dokud se neobjeví zpráva.

DISC symbol

**Přehrávání všech skladeb**

1. Pro nepřetržité přehrávání všech skladeb na disku stiskněte tlačítko MEM./PMODE (11) během přehrávání, dokud se na displeji nezobrazí REP-ALL. Přehrávač disků CD bude neustále přehrávat všechny skladby na disku.

2. Chcete-li zrušit nepřerušované přehrávání všech skladeb na disku, stiskněte tlačítko MEM./PMODE (6), dokud se nezobrazí symbol DISC.

**PŘEHRÁVÁNÍ CELÉ SLOŽKY**

POZNÁMKA: funkce platná pouze pro disky MP3.

1. Pro nepřetržité přehrávání všech skladeb ve složce stiskněte během přehrávání tlačítko MEM./PMODE (11), dokud se na displeji nezobrazí REP-ALBUM. Přehrávač CD bude neustále přehrávat všechny skladby ve složce.

2. Chcete-li zrušit nepřerušované přehrávání všech skladeb ve složce, stiskněte tlačítko MEM./P-MODE (11), dokud se neobjeví symbolu zápisu DISC.

**NÁHODNÉ PŘEHRÁVÁNÍ SKLADBY**

1. Chcete-li náhodně přehrát všechny skladby na disku, stiskněte tlačítko MEM./PMODE (11) během přehrávání, dokud se na displeji nezobrazí nápis RANDOM. CD přehrávač náhodně přehraje všechny skladby na disku.

2. Chcete-li zrušit náhodné přehrávání všech skladeb na disku, stiskněte tlačítko MEM./PMODE (11), dokud se neobjeví

písemný symbol DISC.

**REPRODUKCE PRVNÍCH 10 SEKUND SKLADBY**

1. Pro přehrávání prvních 10 sekund všech skladeb na disku stiskněte během přehrávání tlačítko MEM./PMODE (6), dokud se na displeji nezobrazí INTRO. Přehrávač CD přehraje prvních 10 sekund všech skladeb na disku.

2. Chcete-li zrušit přehrávání prvních 10 sekund všech skladeb na disku, stiskněte tlačítko MEM./PMODE (6), dokud se neobjeví symbol zápisu DISC.

**ALBUM**

POZNÁMKA: funkce platná pouze pro disky MP3 obsahující složky.

1. Během přehrávání MP3 disku stiskněte a podržte tlačítko 10/FOLD./MEM - (10) o 10/FOLD./MEM + (12)pro přesun na další složku (pokud existuje).

2. Během přehrávání MP3 disku stiskněte tlačítko 10/FOLD./MEM - (10) o 10/FOLD./MEM + (12)) pro přesun na další desátou skladbu.

**Programování**

Můžete vybrat pořadí, ve kterém jsou přehrávány stopy.

1. Stisknutím tlačítka STOP / MENU (13) zastavíte přehrávání.

2. Stiskněte tlačítko MEM./PMODE (11), na displeji se zobrazí zpráva P01 a T-000.

3. Pomocí tlačítek TUN- (14) o TUN+ (16vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.

4. Pro potvrzení stiskněte tlačítko MEM./PMODE (11).

5. Opakujte kroky 3 a 4 pro uložení a přehrávání požadovaných skladeb; u zvukových disků CD je možné uložit až 20 skladeb, zatímco u disků MP3 může být uloženo maximálně 99 skladeb.

6. Stisknutím tlačítka PLAY / PAUSE / SELECT / SCAN (17) spustíte přehrávání.

7. Stiskněte dvakrát tlačítko STOP / MENU (13) pro zrušení programování.

**PROVOZ PŘEHRÁVÁNÍ KAZET**

1. Vyberte zdroj TAPE MODE;

2. Vložte kazetu do přihrádky (22) stranou, kterou chcete poslouchat, směrem ven;

3. Pomocí tlačítek VOLUME + (18) a VOLUME - (20) upravte hlasitost podle svých představ;

4. Stisknutím tlačítka PLAY (8) spusťte přehrávání;

5. Stisknutím tlačítka PAUSE (4) dočasně zastavíte přehrávání, dalším stisknutím jej obnovíte;

6. Chcete-li pásku rychle převinout vpřed, stiskněte tlačítko F.FWD (6);

7. Chcete-li pásku rychle převinout zpět, stiskněte tlačítko REW (7);

8. Stisknutím tlačítka STOP / EJECT (5) definitivně zastavíte přehrávání, dalším stisknutím vyjmete kazetu.

REGISTRACE Z OSTATNÍCH ZDROJŮ

1. Vyberte zdroj CD nebo USB a spusťte požadovanou stopu, nebo v RÁDIU a nalaďte požadovanou stanici;

2. Vložte kazetu do přihrádky (22);

3. Stisknutím tlačítka RECORD (9) spusťte nahrávání;

4. Pomocí tlačítka PAUSE (4) zastavte nahrávání na okamžik, dalším stisknutím jej obnovte;

5. Stisknutím tlačítka STOP / EJECT (5) definitivně zastavíte nahrávání.

**USB**

1. Připojte USB zařízení k USB vstupu (2).

2. Vyberte zdroj USB. Zobrazí se režim USB MODE.

3. Po několika sekundách se na LCD displeji (15) zobrazí počet skladeb na disku. Přehrávání se spustí automaticky.

POZNÁMKA: Viz odstavec OPERACE CD přehrávače CD-ROM pro ostatní funkce.

**AUX IN**

1. Připojte externí zařízení k vstupu AUX IN (25).

2. Vyberte zdroj AUX. Zobrazí se režim zápisu AUX MODE.

3. Spusťte přehrávání externího zařízení. Pro všechny funkce přehrávání viz příručka externího zařízení.

**Vstup NA SLUCHÁTKA**

1. Připojte sluchátka do zásuvky pro sluchátka (26);

2. Spusťte požadované přehrávání a upravte hlasitost pomocí tlačítek VOLUME + (18) a VOLUME - (20).

**TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA**

Napájení a spotřeba: ............................................. . ................................. 100-240 V 50/60 (15 W, pohotovostní režim <0,5 W)

9V baterie 6 x „D“ (UM1) nejsou součástí dodávky

Zvukový výkon: ............................................... .................................................. 1,5 W x 2

Příjem pásma FM: .............................................. ..................................... 87,5 - 108 MHz

Příjem pásma DAB / DAB +: ........................................... . ............................... 174,928 - 239,200 MHz